{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Riepilogo offerta economica"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Riepilogo offerta economica","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[2,1,2,2],[3,1,3,8],[39,2,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"TABELLA A - MODULO OFFERTA: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) , IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI"]
[]
[null,"Servizio di gestione"]
[]
[null,null,"N.","ELENCO A:Tipologia di lampade installate pubblica illuminazione","Potenza lampada (W)","Quantità  al 31-12-2009","Prezzo unitario offerto (€/anno p.l.)","Prezzo totale offerto (€/anno)"]
[null,null,"A-1","Na/sap - Sodio Alta Pressione",70,767,null,0]
[null,null,"A-2","Na/sap - Sodio Alta Pressione",100,4525,null,0]
[null,null,"A-3","Na/sap- Sodio Alta Pressione",150,1178,null,0]
[null,null,"A-4","Na/sap- Sodio Alta Pressione",250,926,null,0]
[null,null,"A-5","Na/sap- Sodio Alta Pressione",400,20,null,0]
[null,null,"A-6","Iod m. - Ioduri Metallici",70,678,null,0]
[null,null,"A-7","Iod m. - Ioduri Metallici",75,222,null,0]
[null,null,"A-8","Iod m. - Ioduri Metallici",100,41,null,0]
[null,null,"A-9","Iod m. - Ioduri Metallici",150,102,null,0]
[null,null,"A-10","Iod m. - Ioduri Metallici",250,61,null,0]
[null,null,"A-11","Iod m. - Ioduri Metallici",400,57,null,0]
[null,null,"A-12","Vmerc - Vapori di Mercurio",80,35,null,0]
[null,null,"A-13","Vmerc Vapori di Mercurio",125,1,null,0]
[null,null,"A-14","Fluor - Fluorescenti",18,24,null,0]
[null,null,"A-15","Fluor - Fluorescenti",58,14,null,0]
[null,null,"A-16","B5 INC. - Incandescenza",50,6,null,0]
[null,null,"A-17","ALOGENA","300",3,null,0]
[null,null,"A-18","LED  da 1 W - 20 W","1-20",493,null,0]
[null,null,"A-19","LED da 21 W a 50 W","21-50",0,null,0]
[null,null,"A-20","LED  da 51 W a 70 W","51-70",0,null,0]
[null,null,"A-21","LED da 71 W a 90 W","71-90",0,null,0]
[null,null,"A-22","LED da 91 W a 140 W","91-140",9,null,0]
[null,null,"A-23","LED da 141 W a 180 W","141-180",0,null,0]
[null,null,"A-24","LED da 181 W a 220 W","181-220",0,null,0]
[null,null,null,"TOTALI ELENCO A:",null,9162,null,0]
[null,null,"N.","ELENCO A1: Tipologia di installazioni per impianti semaforici","Potenza lampada (W)","Quantità  al 31-12-2009","Prezzo unitario offerto (€/anno p.l.)","Prezzo totale offerto (€/anno)"]
[null,null,"A1-1","Lanterna 3 moduli colore giallo/verde/rosso diam. 200/300 mm -  incandescenza","3 X 60 w",83,null,0]
[null,null,"A1-2","Lanterna attraversamento pedonale 3 moduli - incandescenza","3 X 60W",112,null,0]
[null,null,"A1-3","Lanterna 2 moduli colore diam. 200  fisso o lampeggiante - incandescenza","2 x 60 w",15,null,0]
[null,null,"A1-4","Lanterna 3 moduli colore giallo/verde/rosso diam. 200/300 mm -  LED"," 3 x 9W",95,null,0]
[null,null,"A1-5","Segnale luminoso di attraversamento pedonale (APL) -LED","3 x 9W",0,null,0]
[null,null,"A1-6","Lanterna 1 modulo colore diam. 200/300 fisso o lampeggiante - incandescenza- LED","1 x 9W",0,null,0]
[null,null,null,"TOTALI ELENCO A1:",null,305,null,0]
[null,null,"N.B.: per le tipologie prive di quantità(valore zero) , esse sono da intendersi per installazioni future e vanno comunque valorizzate",null,null,null,"Totale offerto(A + A1) [€/anno]",0]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]